Załącznik nr 1 
do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego samochodu ciężarowego, przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminów państwowych na kat. C i C+E prawa jazdy, przeznaczonego do egzaminowania na kat. C i C+E prawa jazdy, 
zgodnego z poniższą specyfikacją techniczną: 
•	samochód przystosowany do przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat. C i C+E prawa jazdy - odpowiadający wymaganiom, o których mowa w obowiązujących przepisach, w tym w art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami; 
•	samochód kompletny, nieuszkodzony, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem; 
•	samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany w roku kalendarzowym, w którym zostanie dostarczony do Zamawiającego; 

Parametry techniczne i wyposażenie oferowanego samochodu:

Lp.	Wymagane warunki techniczne i wyposażenie	
1.	Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy 	
2.	Typ nadwozia: nadwozie skrzyniowe kryte opończą (kolor opończy do uzgodnienia z Zamawiającym) 	
3.	Liczba osi: 2 
zawieszenie tylnej osi musi być pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości zawieszenia 	
4.	Długość pojazdu: 
• co najmniej 8 m 
• nie więcej niż 8,3 m 	
5.	Szerokość pojazdu: 
• 2,40 m 	
6.	Dopuszczalna masa całkowita: 
• co najmniej 12 ton 	
7.	Rzeczywista masa całkowita: 
• co najmniej 10 ton	
8.	Silnik: 
• rodzaj: silnik wysokoprężny
• pojemność: 6000- 7200 cm3 
• moc: minimum 170-200 kW	
9.	Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON) 	
10.	Emisja zanieczyszczeń: 
• zgodna z normą EURO VI pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych	
11.	Zużycie energii: 
• nie więcej niż 6,85 MJ/km 
- obliczone jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejski/pozamiejski (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego. 
Przy obliczeniu zużycia energii oferowanego samochodu należy uwzględnić wartość energetyczną oleju napędowego = 36 MJ/1 (podaną w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych /Dz.U. 2011.96.559/).	
12.	Emisja dwutlenku węgla ( C02): 
• nie więcej niż 500 g/km
- obliczona jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/ pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2/1 litr paliwa.
Do obliczenia wielkości emisji CO2 przyjmuje się, że ze spalania 1 litra oleju napędowego powstanie 2,60 kg CO2 (na podstawie Pracy Instytutu Transportu Samochodowego nr 10483 Opracowanie poradnika ustalania czynników energetycznoemisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych.)	
13.	Skrzynia biegów: 
• manualna 
• z co najmniej ośmioma (8) przełożeniami do przodu 	
14.	Kolor nadwozia: 
• do uzgodnienia z Zamawiającym 	
15.	Układ kierowniczy: 
• lewostronny, 
• ze wspomaganiem 	
16.	Minimalna osiągana prędkość: 
• co najmniej 80 km/h 	
17.	Dodatkowy pedał hamulca roboczego umieszczony po stronie pasażera (umożliwiający egzaminatorowi przejęcie sterowania układem hamulcowym).	
18.	Dodatkowe lusterka wsteczne zewnętrzne: prawe i lewe.	
19.	Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka wsteczne, lewe i prawe.	
20.	Ogrzewane i elektrycznie sterowane szerokokątne lusterka wsteczne, lewe i prawe.	
21.	Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka krawężnikowe lewe i prawe.	
22. 	Lusterko przednie „dojazdowe” (zgodne z EU) po stronie pasażera.	
23. 	Ogumione koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia.	
24. 	Rozmiar opon: nie większy niż 19,5" 	
25. 	Podgrzewany układ zasilania paliwa. 	
26.	2 trójkąty ostrzegawcze do ustawiania na drodze, przeznaczone do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu.	
27. 	Apteczka doraźnej pomocy. 	
28.	2 kliny pod koła (do zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem).	
29. 	Podnośnik hydrauliczny 10 ton. 	
30.	Tachograf samochodowy dla dwóch kierowców z legalizacją i kalibracją.	
31.	2 gaśnice przeciwpożarowe z ważną legalizacją, umieszczone w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby ich użycia.	
32.	2 tablice kwadratowe barwy niebieskiej z białą literą „L" zgodnie z art. 55 ustawy Prawo ruchu drogowym - tablice powinny być oświetlone Zamawiający wymaga podświetlenia tablic światłem LED. Tablice muszą być łatwe do demontażu oraz umieszczone z przodu i tyłu pojazdu. 	
33.	Światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).	
34.	Dodatkowe lampki kontrolne: 
a) świateł mijania - w kolorze zielonym, 
b) świateł drogowych w kolorze niebieskim, 
c) kierunkowskazu lewego oraz kierunkowskazu prawego w kolorze zielonym,
d) świateł pozycyjnych w kolorze pomarańczowym,
e) użycia hamulca roboczego - w kolorze czerwonym, 
umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej i widoczne dla egzaminatora. 	
35.	Tablica wskaźników w języku polskim na wyświetlaczu, umożliwiająca obserwację wskazań prędkościomierza z miejsca egzaminatora (tj. przedniego siedzenia dla pasażera).	
36.	Kabina kompaktowa trzyosobowa, z fotelem kierowcy i pasażera z siedzeniami pneumatycznymi oraz dodatkowym środkowym siedzeniem statycznym, amortyzowana, bez przestrzeni sypialnej.	
37.	Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby.	
38.	Centralny zamek drzwi z pilotem w kluczyku.	
39.	Tempomat z możliwością jego wyłączenia.	
40. 	Ogrzewanie postojowe WEBASTO. 	
41.	Regulowana kolumna kierownicy (z możliwością regulacji wysokości i pochylenia).	
42.	Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera.	
43. 	Klimatyzacja. 	
44. 	Hamulec silnikowy uruchamiany pedałem hamulca zasadniczego.	
45.	Komplet nowych dywaników wewnętrznych (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałowi dodatkowemu (hamulca) dla egzaminatora.	
46.	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) wraz z wyłącznikiem wewnątrz kabiny kierowcy.	
47. 	Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) wraz z wyłącznikiem wewnątrz kabiny kierowcy.	
48.	System kontroli trakcji (ASR) - układ niedopuszczania do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania, wraz z wyłącznikiem wewnątrz kabiny kierowcy.	
49.	Przyłącze hamulcowe dwuprzewodowe, pneumatyczne, umieszczone po lewej i prawej stronie sprzęgu, złącze ABS, EBS umieszczone po prawej stronie sprzęgu i złącze dwuprzewodowe elektryczne do przyczepy umieszczone po lewej i prawej stronie sprzęgu, zmontowane na końcu ramy pojazdu. 	
50.	Samochód musi być przystosowany do ciągnięcia przyczepy (standardowy sprzęg z paszczą stalową, z urządzeniem pomocniczym z dźwignią do bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy - dotyczy mechanizmu unoszenia sworznia).	
51.	Samochód musi posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą, burty aluminiowe o wysokości 40-50 cm, obudowaną plandeką w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, o szerokości 250 cm i wysokości kabiny pojazdu.	
52.	Obciążenie w skrzyni ładunkowej - umieszczone w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się podczas jazdy. Obciążenie musi być łatwe do ewentualnego rozładunku.	
53.	Plandeka nie może zawierać reklam Wykonawcy.	
54. 	Korek wlewu paliwa zamykany na klucz. 	
55. 	Komplet kluczyków zapasowych. 	
56.	Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem (,,na stałe"), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera.	
57.	Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem przy włączonym zapłonie (,,po kluczyku”), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera.	
58.	Samochód wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny „masowy”, niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera.	

2.	Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia i stanowiące element jego opisu: 
•	Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2017, poz. 978 z późń. zm). 
•	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 128). 
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016, poz. 232 z późn. zm.). 
•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2016, poz. 2022 z późn. zm.).